**TEG项目具体参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **产品名称** | **产品参数要求** |
| TEG血栓弹力图仪配套试剂 | A活化凝血检测试剂盒 | 1. 检测方法：凝固法 2. 适用范围：用于人体凝血功能检测 3. 检测范围：试剂盒检测范围包含但不限于心血管手术、器官移植、创伤，以及心脏诊疗相关操作过程中及术后的出血/血栓风险评估。   四、检测要求：   1. 规格要求：A 活化凝血检测试剂盒：25T/盒优先；   B 肝素酶包被试剂杯：20T/盒优先。   1. 其他要求：适用于血栓弹力图仪TEG5000或可提供其他设备解决方案。   五、 售后服务要求：  提供每月不少于一次质控服务优先。 |
| B肝素酶包被试剂杯 |